Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 03.11.2017. год.

ПУ ''Ђурђевдан'' Крагујевац

Комисија за јавну набавку

Јавна набавка број :1.1.10/17

Дана:03.11.2017. године

К р а г у ј е в а ц

**ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ**

**ЈАВНЕ НАБАВКЕ број 1.1.10/17**

**ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације у складу**

**са чл. 63. Закона о јавним набавкама**

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо прву измену конкурсне документације у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији је предмет набавка опреме за домаћинство, редни број јавне набавке 1.1.10/17.

- **На страни 4. и 5. конкурсне документације,** у оквиру дела II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ПРЕДМЕТА НАБАВКИ СА ИСКАЗАНИМ ПОТРЕБНИМ КОЛИЧИНАМА ПО КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА – ПОТПИСНИЦИМА УГОВОРА **мења се** конкурсна документација, тако да гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р**  бр. | Врста производа/минималне карактеристике производа | Количина | Цена  без ПДВ-а | | Цена  са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | |
| 1. | **Електрична троетажна печењара**  -Израда inox  -Прикључна снага 12,9 kW (±5%)  -Електрична печењара : 3 етаже,  Димензија етаже ≈ 540x670x300 mm, снага 4,3 kW (±5%)  -Прикључак струје: 400V/3N /50-60 Hz (±5%)  -Заштита: IPX3  -Два пара вођица у пећници омогућују смештај решетке или гастро посуде величине GN 2/1  -Врата пећнице: inox  -Пећница има расвету  -Термостатска регулација температуре 50-300 °C  -Могућност бирања рада само горњег или -доњег грејача  -Inox вођице пећнице  -Inox решетка пећнице, 3 комада укупно  -Inox подесиве ноге  - Спољне димензије електричне троетажне печењаре ≈ 800x900, висина до 1700mm | **3**  kом |  | |  |  | |
| 2. | **Машина за сечење хлеба**  -дебљина резања шните ≈ 15 mm  -ширина сечења хлеба ≈ 480 mm  -висина сечења хлеба минимална 32mm, максимална 140 mm  -број ножева: максимум 32  -капацитет сечења до 500 kg/h,  -снага електричног мотора 0,55 kW/230V/50Hz (±5%)  - степен заштите мотора IP54  - нето тежина ≈ 140 kg  - димензије 700x680x1100 mm (±5%) | **1** ком |  | |  |  | |
| 3. | **Фрижидер**  -Споља и изнутра израђени од inox-a, изузев спољњег доњег дела дна, који је од галванизованог челика.  -Унутрашње ивице заобљене  -Изолација полиуретан без CFC-a под високим притиском, дебљина 60 mm  -Самозатварајућа врата са магнетом  -Контролна табла на предњем делу са NTC сондом  -Вентилацијско хлађење;  -Аутоматско отапање и евапорација кондензата  -Расхладна јединица се може извадити (тип моноблок)  -Ногице од нерђајућег челика подесиве висине  -Температурни режим 0°C / +10°C  -Капацитет минимум 700 литара  -Снага 385W (±5%)  -Ел. прикључак 230V/1N/50Hz  -Димензије 710x800x2030/2100h mm (±5%)  -Стандардна опрема: 3 пластифициране решетке GN2/1 i 6 носача од inox-a | **2** ком |  | |  |  | |
| **Укупно без ПДВ-а** | | | |  | | |
| **ПДВ** | | | |  | | |
| **Укупно са ПДВ-ом** | | | |  | | |

- **На страни 7. конкурсне документације**, у оквиру дела III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, **мења се тачка 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**, тако да гласи:

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом и то:

1. Да располаже потребним финансијским капацитетом, односно да у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године, није био неликвидан ни један дан.
2. Да поседује важеће сертификате за област сертификације производње или трговине професионалне опреме за угоститељство и то:

- ISO 9001:2008 / SRPS 9001:2008 или одговарајући

- ISO 14001:2004 / SRPS ISO 14001:2005 или одговарајући,

- OHSAS 18001:2007 / SRPS OHSAS 18001:2008 или одговарајући

**- На страни 9. и 10. конкурсне документације**, у делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у оквиру тачке 3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА -'' Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа'' , од подтаче 1) до подтачке 3) мења се конкурсна документација, тако да гласи:

**Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:**

**1) Да располаже потребним финансијским капацитетом:** да понуђач није био у блокади, односно није био неликвидан ни један дан у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године. **Доказ:** Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре или Потврда о броју дана неликвидности издата од стране Народне банке Србије, са податком да у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године, понуђач није био неликвидан ни један дан, као доказ да понуђач располаже потребним финансијским капацитетом.

**2)** **Да поседује важеће сертификате за област сертификације производње или трговине професиналне опреме за угоститељство и то**:

- ISO 9001:2008 / SRPS 9001:2008 или одговарајући

- ISO 14001:2004 / SRPS ISO 14001:2005 или одговарајући,

- OHSAS 18001:2007 / SRPS OHSAS 18001:2008 или одговарајући

**Доказ:** Копија важећег сертификата као доказ да понуђач има успостављен систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ISO 9001:2008 / SRPS 9001:2008 или одговарајући, ISO 14001:2004 / SRPS ISO 14001:2005 или одговарајући,OHSAS 18001:2007 / SRPS OHSAS 18001:2008 или одговарајући, за област сертификације производње или трговине професионалне опреме за угоститељство.

Ова измена представља саставни део конкурсне документације.

У осталом делу конкурсна документација остаје иста.

Комисија за јавну набавку